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RÈGLEMENT TECHNIQUE 
Ce règlement définit les catégories de voitures et leurs limites de préparation pour satisfaire à l’homologation de l’épreuve 2012 du Rallye des 1000 étangs organisée par le LSR.
- I) Catégories admises : 
Sont admises à concourir : Les voitures ayant participé aux épreuves réelles des championnats de France, d’Europe, du monde des rallyes depuis 1950. (Exemples : Anciens groupes 1, 2, 3, 4, N, A, B ; catégories actuelles : WRC, S2000, S1600, Gr. N, kit-cars). 
2 catégories principales seront différenciées : Les Véhicules Contemporains et les VHC.

 - a) VEHICULES CONTEMPORAINS :  Sont retenus dans cette catégorie les véhicules ayant couru de 1984 à nos jours : groupes N, A, B, S2000, S1600, kit-cars, WRC. 
A l’exclusion des GT contemporaines (Lamborghini Gallardo, Lotus, Ferrari F50, 340, 430, Porsche 997, Nissan 350Z, Honda NSX, …etc, ) liste non exhaustive
Tous les constructeurs au 1/32  sont autorisés (voir ci-dessous la liste des moteurs admis)
 - b) VHC (Véhicules Historiques de Compétition). Il s’agit des voitures construites et commercialisées dans la réalité avant 1984 (1984 exclue) qui concourraient dans les anciens groupes 1, 2, 3, 4

 Tous les constructeurs au 1/32  sont autorisés (voir plus bas la liste des moteurs admis et les restrictions techniques)
-II) Dispositions techniques communes aux 2 catégories :

a- Magnétisme : Tout système d’aimantation influant sur la tenue de route est interdit.
NB : Outre la présence d’un aimant, sont exclus les moteurs spéciaux à forte aimantation statorique qui ont une influence sensible sur la tenue de route. (voir tableau récap.) 
Le niveau d’aimantation global du véhicule sera contrôlé. 


b- Pneus : Les pneus en mousse ou en silicone sont interdits. (les pneus en uréthane sont autorisés) 


c- Habitacle : L’habitacle du véhicule doit être présent et doit cacher entièrement le compartiment moteur. 
Les vitrages noirs ou opaques ne laissant pas vue sur l’habitacle sont interdits.
Les pilotes et copilotes doivent être présents.

d- carrosserie : Aucune modification de la carrosserie d’ordre structurelle n’est autorisée, sauf une légère augmentation des passages de roues. 
La décoration personnalisée est libre à la condition de respecter l’esprit de cette manifestation. (validation par les organisateurs.)

e) Châssis : il doit être celui d’origine. Le panachage : châssis d’un modèle, avec carrosserie d’un autre modèle est interdit.
III) Dispositions particulières aux VHC : 


- Les moteurs sont limités à 20 ktr/mn
Sont interdits : 
- Les modèles équipés de suspensions, soit sur les essieux, soit sur le berceau moteur.



- Les versions techniquement évoluées. exemples : Prorace de Ninco, Fly Racing, ….
Les VHC qui ne respecteront pas ces restrictions pourront concourir en « véhicules contemporains » 
-IV) Limites techniques des Véhicules Contemporains : tableau récapitulatif
	
	AUTORISE
	RESTRICTIONS

	Constructeur 1/32
	Tous

	GT contemporaines exclues


	Moteur
	Mabushi

NSR 
NINCO :

SCALEX :

SCX :
Slot-it

SPIRIT

TEAM SLOT

FLY

Proslot

Scaleauto

Revell-monogram
	Exemples de moteurs satisfaisant généralement au test d’aimantation : (liste non exhaustive)
15k, 18,5k, 20k, ….

 shark : 20k, 22,5k, 25 k, 30k
 king :   16,8k, 21k, 25k, 30k
NC2, NC5, NC6, NC7, NC10, NC11, NC12
Mabushi 18,5k, FC130 (21,9k), 
RX41 (13,1k), RX42 (15,4k), RX81, RX4H,

 Proturbo (18k),  Proturbo (4x4)
V12/…21.5k, 23.5k, 28.5k
5X03 , SX01, le mans, S3X
TS1 à TS7

Standard (18k) Rallye, Racing, evo1, evo2.
Evo1 à évo4

Tous


	Moteurs ne satisfaisant généralement pas au test d’aimantation. (liste non exhaustive)
MB Slot (surtout DODO)
Avant-Slot (la plupart)
NSR King magnet ou Réf. 3022-21400RPM (cage verte)

SCX : Proturbo plus ?
Slot it : Flat 6, Flat6R
Spirit :SX03,  SxXx mag downforce


	Suspensions


	Autorisées si d’origine.

	

	Transmissions
	Pignons et couronnes libres (marque, diamètre, nbre de dents)

4 roues motrices autorisées si d’origine
NB : Sur les véhicules équipés à l’origine de deux essieux moteurs, il est autorisé de n’en conserver qu’un seul.
	Pas de différentiel

	Jantes
	libres
	Elles devront être de diamètre et largeur compatibles avec la réalité, sans dégrader l’esthétique du véhicule. 

	Pneus
	Dimensions libres

Marque libre

Pneus uréthane autorisés
	Cotes maxi conseillées ( 21mm, larg 11mm.)

Mousse et silicone interdits.

Ils ne devront pas déborder de + de 1mm de la carrosserie

	Guide et tresses
	Libres (Veillez à la compatibilité du guide avec les pistes Scalextric ou SCX : larg<2mm, haut<5mm)
	

	Lest
	libre
	Non apparent

	chassis
	Allègement, découpes, modif des fixations.
	La structure d’origine doit être conservée (voir § IIe).

	Habitacle intérieur
	En matériaux libres (carton, lexan, …)
	Dans le respect du §II.c


-IV) Limites techniques des VHC : tableau récapitulatif
	
	AUTORISE
	RESTRICTIONS

	Constructeur 1/32
	Tous
	Séries spéciales interdites : Prorace, Fly Racing, …

	moteur
	Mabushi

NSR 
NINCO :

SCALEX :

SCX :
Slot it
SPIRIT

TEAM SLOT

FLY

Scaleauto
Proslot

Revell monogram
	Limité à 20000 tr/mn en 12V
Exemples de moteurs < 20ktr/mn et satisfaisant généralement au test d’aimantation : (liste non exhaustive)
15k, 18,5k, 20k, ….

 shark : (20k),  king :   (16,8k), 

NC2, NC5, NC7, NC11 

Mabushi (18,5k), 

RX41 (13,1k), RX42 (15,4k), RX81, 

 Proturbo (18k), Prospeed 
“blue endbell” (19,5k), Boxer/2 “blue” 16k, boxer 17
Le mans (19,5k) 

TS1 à TS5
Standard (18k) Rallye 1, 
SC01 (15k), SC02 (18k)
Evo1 (blue label)
SP500 (FT16) X100 (FT16)
	Moteurs ne satisfaisant généralement pas au test d’aimantation. (liste non exhaustive)
MB Slot

Avant-Slot

SCX Proturbo plus ?


	Suspensions


	non
	Interdites (essieu ou berceau moteur)

	Transmissions
	Pignons et couronnes d’origine ou de même rapport
4 roues motrices autorisées si d’origine

NB : Sur les véhicules équipés d’origine de deux essieux moteurs, il est autorisé de n’en conserver qu’un seul.
	

	Jantes
	D’origine ou de dimensions identiques

	

	Pneus
	Marque libre

Pneus uréthane autorisés
(Dimensions proches de l’origine)
	  Mousse et silicone interdits.

Ils ne devront pas déborder de + de 1mm de la carrosserie.

	Guide et tresses
	Libres (Veillez à la compatibilité du guide avec les pistes Scalextric ou SCX : larg<2mm, haut<5mm)
	

	Lest
	libre
	Non apparent

	Chassis


	D’origine.
	Pas de découpe pour allègement

	Habitacle intérieur
	D’origine
	Avec pilote et copilote présents


Bonne préparation à tous 
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